<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="-0.47" y1="-0.63" x2="83.185" y2="-0.635" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.185" y1="-0.635" x2="83.185" y2="2.545" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.185" y1="2.545" x2="86.83" y2="2.545" width="0" layer="20"/>
<wire x1="86.83" y1="2.545" x2="86.83" y2="63.495" width="0" layer="20"/>
<wire x1="86.83" y1="63.495" x2="83.185" y2="63.495" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.185" y1="63.495" x2="83.185" y2="66.675" width="0" layer="20"/>
<wire x1="83.185" y1="66.675" x2="-0.47" y2="66.67" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.47" y1="66.67" x2="-0.47" y2="-0.63" width="0" layer="20"/>
<text>bus +</text>
<text>bus -</text>
<text>Dimmer V1.3</text>
<text>bus +</text>
<text>bus -</text>
<text>L1</text>
<text>N</text>
<text>CH 1</text>
<text>CH 2</text>
<hole x="42.545" y="3.175" drill="2.8"/>
<hole x="42.545" y="62.865" drill="2.8"/>
<hole x="28.575" y="3.175" drill="2.8"/>
</plain>
<libraries>
<library name="con-wago-500">
<packages>
<package name="W237-102">
<description>&lt;b&gt;WAGO SCREW CLAMP&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<packages>
<package name="2X10">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X06">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="1X02">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C025-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="E2-4">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2 mm, diameter 4 mm</description>
</package>
<package name="C075-063X106">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 7.5 mm, outline 6.3 x 10.6 mm</description>
</package>
<package name="C050-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="micro-philips">
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="optocoupler">
<packages>
<package name="DIL06">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="DO35-10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
<package name="DO41Z10">
<description>&lt;B&gt;DIODE&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
diameter 2.54 mm, horizontal, grid 10.16 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-power">
<packages>
<package name="TO247BV">
<description>&lt;b&gt;Molded Package&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5.6 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="fuse">
<packages>
<package name="SH22,5">
<description>&lt;b&gt;FUSE HOLDER&lt;/b&gt;&lt;p&gt; grid 22,5 mm, OGN0031 8201 Schurter (Buerklin)</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="KL2" library="con-wago-500" package="W237-102" value=""/>
<element name="KL1" library="con-wago-500" package="W237-102" value=""/>
<element name="KL3" library="con-wago-500" package="W237-102" value=""/>
<element name="SV1" library="pinhead" package="2X10" value=""/>
<element name="IC2" library="micro-philips" package="DIL20" value="89LPC922">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K1" library="pinhead" package="1X06" value="ISP">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R14" library="rcl" package="0204/7" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="rcl" package="0204/7" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="optocoupler" package="DIL06" value="CNY17">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="optocoupler" package="DIL06" value="CNY17">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="rcl" package="0204/7" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0204/7" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0204/7" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="0204/7" value="22k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R7" library="rcl" package="0204/7" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="rcl" package="0204/7" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C025-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="DO35-10" value="1N4007">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="DO41Z10" value="ZPY12V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="transistor-power" package="TO247BV" value="IRFP460">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="E2-4" value="4,7µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC4" library="optocoupler" package="DIL06" value="CNY17"/>
<element name="R11" library="rcl" package="0204/7" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="fuse" package="SH22,5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F2" library="fuse" package="SH22,5" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X02" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q3" library="transistor-power" package="TO247BV" value="IRFP460"/>
<element name="R1" library="rcl" package="0204/7" value="1k"/>
<element name="R2" library="rcl" package="0204/7" value="100k"/>
<element name="R3" library="rcl" package="0204/7" value="22k"/>
<element name="D4" library="diode" package="DO35-10" value="1N4007"/>
<element name="D6" library="diode" package="DO41Z10" value="ZPY12V"/>
<element name="Q2" library="transistor-power" package="TO247BV" value="IRFP460"/>
<element name="C1" library="rcl" package="E2-4" value="4,7µF"/>
<element name="Q4" library="transistor-power" package="TO247BV" value="IRFP460"/>
<element name="R8" library="rcl" package="0204/7" value="100k"/>
<element name="R9" library="rcl" package="0204/7" value="100k"/>
<element name="C2" library="rcl" package="C075-063X106" value="2,2nF X2"/>
<element name="D3" library="diode" package="DO35-10" value="1N4007"/>
<element name="R15" library="rcl" package="0204/7" value="100k"/>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-024X044" value="100nF"/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="KL3" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="KL3" pad="2"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="VCC">
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="K1" pad="1"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="R14" pad="1"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RST">
<contactref element="K1" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="15"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="K1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="K1" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="MOSI">
<contactref element="K1" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="SDA">
<contactref element="SV1" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="R13" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCL">
<contactref element="SV1" pad="12"/>
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="R14" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="KL1" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="2"/>
<contactref element="R9" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="R10" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="R10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="C3" pad="+"/>
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="R11" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R11" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="13"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="F1" pad="2"/>
<contactref element="KL2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="F2" pad="2"/>
<contactref element="KL2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="F1" pad="1"/>
<contactref element="Q1" pad="D"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="IC2" pad="20"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="R7" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R15" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$29">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$30">
<contactref element="C3" pad="-"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="Q3" pad="S"/>
<contactref element="Q1" pad="S"/>
</signal>
<signal name="N$31">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="Q3" pad="G"/>
<contactref element="Q1" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="D4" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="D6" pad="C"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="Q2" pad="D"/>
<contactref element="F2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$21">
<contactref element="Q4" pad="S"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="Q2" pad="S"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$32">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="R8" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$33">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="Q4" pad="G"/>
<contactref element="Q2" pad="G"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="Q4" pad="D"/>
<contactref element="R7" pad="2"/>
<contactref element="KL1" pad="1"/>
<contactref element="Q3" pad="D"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R9" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="R15" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
