<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.4">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>TOP</text>
<text>BOT</text>
<text>2out_16A_bi_TS</text>
<text>selfbus.org</text>
<wire x1="0.660009375" y1="-0.158528125" x2="40.960009375" y2="-0.158528125" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.960009375" y1="-0.158528125" x2="41.960009375" y2="0.841471875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.960009375" y1="0.841471875" x2="41.960009375" y2="26.241471875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="41.960009375" y1="26.241471875" x2="40.960009375" y2="27.241471875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40.960009375" y1="27.241471875" x2="0.660009375" y2="27.241471875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0.660009375" y1="27.241471875" x2="-0.339990625" y2="26.241471875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.339990625" y1="26.241471875" x2="-0.339990625" y2="0.841471875" width="0" layer="20"/>
<wire x1="-0.339990625" y1="0.841471875" x2="0.660009375" y2="-0.158528125" width="0" layer="20"/>
<text>v0.3</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="E3,5-8">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 3.5 mm, diameter 8 mm</description>
</package>
<package name="M1206">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
MELF 0.25 W</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="diode">
<packages>
<package name="MINIMELF">
<description>&lt;b&gt;Mini Melf Diode&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor">
<packages>
<package name="SOT23">
<description>&lt;b&gt;SOT-23&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="wirepad">
<description>&lt;b&gt;Single Pads&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="3,81/1,4">
<description>&lt;b&gt;THROUGH-HOLE PAD&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="meine_lib">
<packages>
<package name="RT1-BI">
<description>&lt;b&gt;Power PCB Relay , polarized bistable version&lt;/b&gt; SCHRACK&lt;p&gt;
1 pole 16 A, pinning 5mm&lt;br&gt;
Source: http://www.schrack.com/.. 5821.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="1X06/90">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="C1" library="rcl" package="E3,5-8" value="100µ">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="M1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="transistor" package="SOT23" value="BC847">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="diode" package="MINIMELF" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="M1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T2" library="transistor" package="SOT23" value="BC847">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD1" library="wirepad" package="3,81/1,4" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD2" library="wirepad" package="3,81/1,4" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="diode" package="MINIMELF" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="M1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T3" library="transistor" package="SOT23" value="BC847">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="diode" package="MINIMELF" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="M1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T4" library="transistor" package="SOT23" value="BC847">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD3" library="wirepad" package="3,81/1,4" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="PAD4" library="wirepad" package="3,81/1,4" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="diode" package="MINIMELF" value="1N4148">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="M1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K1" library="meine_lib" package="RT1-BI" value="RT314F24">
<attribute name="OC_NEWARK" value="31M5918"/>
<attribute name="MPN" value="RT314F24"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1175084"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="K2" library="meine_lib" package="RT1-BI" value="RT314F24">
<attribute name="OC_NEWARK" value="31M5918"/>
<attribute name="MPN" value="RT314F24"/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1175084"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="JP1" library="pinhead" package="1X06/90" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="T2" pad="2"/>
<contactref element="T3" pad="2"/>
<contactref element="T4" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="R3">
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="K1" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="VDD_IN">
<contactref element="D2" pad="C"/>
<contactref element="D1" pad="C"/>
<contactref element="D3" pad="C"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="K1" pad="A3"/>
<contactref element="K2" pad="A3"/>
<contactref element="D4" pad="C"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="IO2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="R1">
<contactref element="T2" pad="3"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="K1" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="T2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="PAD1" pad="1"/>
<contactref element="K1" pad="11A"/>
</signal>
<signal name="R2">
<contactref element="T3" pad="3"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="K2" pad="A2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="T3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="R4">
<contactref element="T4" pad="3"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="K2" pad="A1"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="T4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="K1" pad="14B"/>
<contactref element="PAD2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="PAD3" pad="1"/>
<contactref element="K2" pad="11A"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="K2" pad="14B"/>
<contactref element="PAD4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$11">
</signal>
<signal name="N$12">
</signal>
<signal name="N$13">
</signal>
<signal name="N$16">
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
