<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<hole x="7.5355" y="2.594" drill="2.5"/>
<hole x="7.5355" y="23.594" drill="2.5"/>
<hole x="65.5355" y="2.594" drill="2.5"/>
<hole x="65.5355" y="23.594" drill="2.5"/>
<text>LPC/ARM Programmer 3.7   www.selfbus.org</text>
<wire x1="0" y1="0" x2="66.802" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="66.802" y1="0" x2="71.882" y2="5.08" width="0" layer="20"/>
<wire x1="71.882" y1="5.08" x2="71.882" y2="25.908" width="0" layer="20"/>
<wire x1="71.882" y1="25.908" x2="5.588" y2="25.908" width="0" layer="20"/>
<wire x1="5.588" y1="25.908" x2="0" y2="20.32" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="20.32" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>V_out</text>
<text>V_in</text>
<text>RST</text>
<text>TXD</text>
<text>RXD</text>
<text>GND</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
</plain>
<libraries>
<library name="rcl">
<packages>
<package name="E2,5-6">
<description>&lt;b&gt;ELECTROLYTIC CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.54 mm, diameter 6 mm</description>
</package>
<package name="0204/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0204, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
<package name="C025-025X050">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.5 x 5 mm</description>
</package>
<package name="C050-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
<package name="C025-024X044">
<description>&lt;b&gt;CAPACITOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
grid 2.5 mm, outline 2.4 x 4.4 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA06-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="74xx-eu">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="transistor-pnp">
<packages>
<package name="TO92">
<description>&lt;b&gt;TO-92&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="ftdi4">
<packages>
<package name="SSOP-28">
<description>&lt;p&gt;&lt;b&gt;Shrink Small Outline Package: SSOP-28&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-berg">
<packages>
<package name="PN61729-S">
<description>&lt;b&gt;USB connector&lt;/b&gt; with shield&lt;p&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="led">
<packages>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="micro-philips">
<packages>
<package name="DIL20">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="crystal">
<packages>
<package name="HC49/S">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="ASF">
<description>&lt;b&gt;CRYSTAL CLOCK OSCILLATORS&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
5.0 Vdc or 3.3 Vdc - LOW PROFILE ULTRA MINIATURE CERAMIC SURFACE MOUNT&lt;br&gt;
Source: http://www.abracon.com/Oscillators/asf1-L-L1.pdf</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X03">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="pinhead-2">
<description>&lt;b&gt;Pin Header Connectors&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
&lt;author&gt;Created by librarian@cadsoft.de, Modified by Cougar@CasaDelGato.Com&lt;/author&gt;</description>
<packages>
<package name="2X05M">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2</description>
</package>
<package name="1X02-S">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt; - 2.54</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA06-1" value="ISP">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R3" library="rcl" package="0204/7" value="4,7k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="74xx-eu" package="DIL14" value="74HCT02N">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="rcl" package="C025-025X050" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="rcl" package="C050-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="ftdi4" package="SSOP-28" value="FT232RL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="rcl" package="E2,5-6" value="4,7µF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C4" library="rcl" package="C050-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="led" package="LED3MM" value="rt Program">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="led" package="LED3MM" value="gn USB on">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="rcl" package="0207/7" value="820R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="rcl" package="0207/7" value="1,8k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q2" library="crystal" package="HC49/S" value="7,3728MHz">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="1667008"/>
</element>
<element name="C7" library="rcl" package="C025-024X044" value="33p">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C6" library="rcl" package="C025-024X044" value="33p">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="rcl" package="C050-024X044" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="T1" library="transistor-pnp" package="TO92" value="BC557">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="con-berg" package="PN61729-S" value="USB BW">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
</element>
<element name="R4" library="rcl" package="0207/7" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="89LPC922" library="micro-philips" package="DIL20" value="LPC-Sockel">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Q1" library="crystal" package="ASF" value="ASE  7,3728MHz">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SV2" library="con-lstb" package="MA06-1" value="LPC ISP">
<attribute name="OC_NEWARK" value="unknown"/>
<attribute name="MPN" value=""/>
<attribute name="MF" value=""/>
<attribute name="OC_FARNELL" value="unknown"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LPC_ISP6" library="pinhead" package="2X03" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ARM_JTAG" library="pinhead-2" package="2X05M" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="ARM_PWR" library="pinhead-2" package="1X02-S" value="">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="rcl" package="0207/7" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="rcl" package="0207/7" value="100k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="C1" pad="-"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="18"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
<contactref element="C7" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="25"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC1" pad="21"/>
<contactref element="IC1" pad="26"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="S1"/>
<contactref element="X1" pad="S2"/>
<contactref element="89LPC922" pad="5"/>
<contactref element="Q1" pad="2"/>
<contactref element="SV2" pad="6"/>
<contactref element="LPC_ISP6" pad="6"/>
<contactref element="ARM_JTAG" pad="9"/>
</signal>
<signal name="USB_TX">
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
<contactref element="89LPC922" pad="11"/>
<contactref element="SV2" pad="5"/>
<contactref element="LPC_ISP6" pad="5"/>
<contactref element="ARM_JTAG" pad="3"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="12"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="IC2" pad="13"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PROG_PWR_ON">
<contactref element="IC2" pad="9"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="ARM_JTAG" pad="10"/>
<contactref element="R5" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RTS_CTS1">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="IC2" pad="5"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="ARM_JTAG" pad="7"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC2" pad="4"/>
<contactref element="IC2" pad="11"/>
</signal>
<signal name="USB_RX">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
<contactref element="89LPC922" pad="12"/>
<contactref element="SV2" pad="4"/>
<contactref element="LPC_ISP6" pad="4"/>
<contactref element="ARM_JTAG" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="IC2" pad="10"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="89LPC922" pad="4"/>
<contactref element="SV2" pad="3"/>
<contactref element="LPC_ISP6" pad="3"/>
</signal>
<signal name="VCC_PROG">
<contactref element="SV1" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
<contactref element="89LPC922" pad="15"/>
<contactref element="Q1" pad="4"/>
<contactref element="Q1" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="2"/>
<contactref element="LPC_ISP6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="20"/>
<contactref element="C1" pad="+"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="+3V3">
<contactref element="IC2" pad="14"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC1" pad="17"/>
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="ARM_PWR" pad="2"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="LED2" pad="K"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="IC1" pad="16"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="IC1" pad="15"/>
</signal>
<signal name="XTAL1">
<contactref element="C6" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="2"/>
<contactref element="Q1" pad="3"/>
<contactref element="89LPC922" pad="6"/>
</signal>
<signal name="XTAL2">
<contactref element="C7" pad="1"/>
<contactref element="Q2" pad="1"/>
<contactref element="89LPC922" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="SV1" pad="1"/>
<contactref element="SV2" pad="1"/>
<contactref element="LPC_ISP6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="ARM_PWR" pad="1"/>
<contactref element="ARM_JTAG" pad="1"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
